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[bookmark: _Toc232071518][bookmark: _Toc234842410]Objet de la consultation
L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP) a adopté par décision n°004/ARCEP/CNRCEP/26 du 11 mai 2026 le Plan National d’Attribution des Fréquences (PNAF), édition 2025, qui définit la répartition du spectre radioélectrique entre les différents services de radiocommunications au Niger.
L’article 2 de cette décision dispose qu’un plan de transition doit être établi, conformément à l’article 6 du décret n°2020-569/PRN/MPT/EN du 17 juillet 2020 déterminant les conditions d’organisation du spectre radioélectrique.
Ce plan a pour objet d’organiser la migration des utilisations des bandes de fréquences ayant changé d’attribution vers des bandes conformes au PNAF, ainsi que la réallocation des bandes libérées.
Les Actes Finals des Conférences Mondiales des Radiocommunications (CMR) ont conduit à modifier l’attribution de certaines bandes de fréquences stratégiques dans le PNAF, édition 2025. Les utilisations existantes dans ces bandes doivent en conséquence être relogées vers des bandes de substitution conformes. 
Le projet de plan de transition de l'ARCEP s’articule autour de quatre étapes successives : 
(1). inventaire et diagnostic ; 
(2). consultation des parties prenantes et validation des bandes de substitution ; 
(3). libération des bandes et migration des assignataires ; 
(4). réallocation et mise en service des nouvelles fréquences. 
Conformément au principe de transparence et de concertation exigé par le décret n°2020-569 pour l’élaboration de ce plan de transition, l’Autorité de Régulation souhaite recueillir les commentaires des opérateurs et de l’ensemble des parties prenantes (assignataires actuels, affectataires, équipementiers, associations professionnelles) afin d'alimenter directement la rédaction finale de ce document stratégique. 
La présente consultation ne préjuge pas des orientations définitives qui seront retenues par l'Autorité.
[bookmark: _Toc232071519][bookmark: _Toc234842411]Modalités de la consultation
[bookmark: _Toc232071520][bookmark: _Toc234842412]Calendrier et adresse de réponse
La consultation est ouverte du 20 juillet au 31 août 2026 inclus, soit une durée de six semaines. Les réponses doivent parvenir à l’Autorité de Régulation au plus tard à la date de clôture, par courrier électronique à l’adresse : consultation.spectre@arcep.ne avec copie à directeur.radiocommunications@arcep.ne. 
[bookmark: _Toc232071521][bookmark: _Toc234842413]Modalités et format de réponse
1. Répondez de manière structurée par section en vous référant précisément à la numérotation unifiée des questions du présent document. Vous pouvez joindre toutes les annexes techniques nécessaires (inventaires, plans, schémas, devis). Les réponses argumentées et étayées par des éléments chiffrés précis sont fortement encouragées.
1. Lorsque la valeur exacte n’est pas disponible, veuillez fournir une estimation de bonne foi en le précisant de manière explicite (« est. »).
1. Unités strictement attendues : fréquences en MHz, puissances en dBm (p.i.r.e.) ou kW pour la diffusion, débits en Mbit/s, distances en km, montants financiers en F CFA.
[bookmark: _Toc232071522][bookmark: _Toc234842414]Confidentialité
Les contributeurs sont invités à identifier clairement, dans une annexe séparée portant la mention « confidentiel », les éléments dont ils demandent la non-divulgation. Aucun élément confidentiel ne sera publié dans la synthèse des contributions.



[bookmark: _Toc232071530][bookmark: _Toc234842415][bookmark: _Toc232071524]Fiche d’identification du répondant
	RUBRIQUE
	RÉPONSE

	Raison sociale
	

	Qualité / Type de répondant (radiodiffuseur TV / radiodiffuseur FM / opérateur mobile / FAI / autre)
	

	Référence Licence
	

	Personne de contact (nom et fonction)
	

	Adresse électronique
	

	Numéro de téléphone
	

	Zones géographiques desservies
	

	Nombre total d’abonnés (accès radio)
	

	Demande formelle de confidentialité (Oui / Non – Préciser les rubriques) [Ajout]
	





[bookmark: _Toc234842416]Section I : Diagnostic et situation actuelle d'occupation du spectre
Cette section unique vise à cartographier précisément l'utilisation actuelle des bandes cibles avant le lancement des opérations de migration.
[bookmark: _Toc234842417]Volet FWA (Bandes 2,4 GHz et 5 GHz)
Q1. Décrivez l’architecture de votre réseau d’accès radio actuel (point-à-point, point-à-multipoint, maillé) et les bandes utilisées (2,4 GHz, 5 GHz, autres).
Q2. Indiquez les volumes d’équipements actifs actuellement en service dans le tableau suivant:
	ÉLÉMENT
	2,4 GHz
	5 GHz
	TOTAL

	Nombre de sites / points hauts
	
	
	

	Nombre de stations de base (secteurs)
	
	
	

	Nombre de liaisons PtP
	
	
	

	Nombre de CPE / terminaux abonnés
	
	
	


Q3. Précisez, pour vos liaisons d’accès typiques : portée moyenne et maximale (km), conditions de visibilité, hauteurs d’antennes, PIRE utilisée (dBm) et largeur de canal (MHz).
Q4. Quels débits applicatifs proposez-vous actuellement aux abonnés (débit crête et débit garanti, descendant/montant) et quel est le taux d’occupation moyen de vos secteurs ?
Q5. Quelle est l’intensité des brouillages subis aujourd’hui en 2,4/5 GHz, et leur impact mesuré sur la qualité de service (taux de réessai, latence, indisponibilité) ?
[bookmark: _Toc234842418]Volet 600 MHz (Télévision Numérique Terrestre)
La bande 600 MHz, comprise dans la bande UHF 470–694 MHz planifiée par l’Accord GE06, est actuellement attribuée au service de radiodiffusion pour le déploiement de la Télévision numérique terrestre (TNT). Au regard de la faiblesse de l’offre de radiodiffusion télévisuelle terrestre effectivement disponible pour le consommateur final et de l’émergence des services de télévision par Internet (IPTV / OTT), l’Autorité de Régulation envisage la réaffectation de cette bande au service mobile pour le développement d’applications IMT, selon le plan de fréquences 3GPP n105 en mode FDD, soit 2 × 40 MHz (liaison descendante 612–652 MHz / liaison montante 663–703 MHz). Les questions ci-après visent à établir l’état des lieux de l’occupation et des usages de la bande.
Q6. [Radiodiffusion TV] Exploitez-vous des émetteurs ou multiplex TNT dont les canaux se situent, en tout ou partie, dans les plages 612–652 MHz ou 663–694 MHz (canaux UHF 38 à 48) ?
[ ] Oui    [ ] Non    [ ] Sans objet
Q7. [Radiodiffusion TV] Recensez de manière exhaustive les émetteurs et multiplex concernés dans le tableau suivant :
	Émetteur / Site
	Canal UHF (Fréq. MHz)
	Multiplex / Nb Programmes
	Pire (kW) / Hauteur
	Population Couverte

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Q8. [Radiodiffusion TV] Quelle est l’audience effective de la TNT sur ces canaux : nombre estimé de foyers recevant la télévision exclusivement par voie hertzienne terrestre, taux d’équipement en récepteurs ou adaptateurs, et zones concernées ?
Q9. [Opérateur mobile] Exprimez-vous un intérêt pour la bande 600 MHz (n105) : besoins de couverture, notamment rurale et longue portée, quantité de spectre visée et cas d’usage envisagés (4G/5G, IoT) ?
[bookmark: _Toc234842419]Volet 700 MHz (Radiodiffusion et Service Mobile)
Q10. [Radiodiffusion TV] Exploitez-vous des émetteurs de radiodiffusion télévisuelle rayonnant dans ou à proximité immédiate de la bande 694–790 MHz ? (Oui / Non / Sans objet)
Q11. [Radiodiffusion TV] Recensez de manière exhaustive les émetteurs concernés dans le tableau suivant:
	Émetteur / Site
	Canal (Fréq. MHz)
	Norme (Analog. / DVB-T/T2)
	Pire (Kw) / Hauteur
	Statut & Population

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Q12. [Radiodiffusion FM] Exploitez-vous des émetteurs FM (87,5–108 MHz) susceptibles de générer des produits d’intermodulation ou des rayonnements non essentiels dans la bande 700 MHz ? (Oui / Non / Sans objet)
Q13. [Radiodiffusion FM] Recensez vos sites FM techniquement pertinents (forte puissance, co-implantés ou à pylône partagé) :
	Site
	Fréquence (MHz)
	Pire (Kw)
	Co-Implantation / Combineur
	Filtrage En Place

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc234842420]Volet 3,5 GHz (Applications IMT / 5G)
Q14. [BWA/FWA] Exploitez-vous un réseau d’accès hertzien fixe dans la bande 3 400–3 800 MHz ? (Oui / Non / Sans objet)
Q15. [BWA/FWA] Recensez vos déploiements dans cette bande :
	Portion Utilisée (MHz)
	Technologie
	Nb Sites / BTS
	Nb Abonnés
	Pire / Largeur Canal

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Q16. [Station terrienne SFS] Exploitez-vous des stations terriennes en réception dans la bande C (3 400–4 200 MHz) ? Recensez-les :
	Site / Localisation
	Plage Reçue (Mhz)
	Antenne (Ø, G/T)
	Satellite(S) / Service
	Criticité
 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Q17. [Opérateur mobile] Êtes-vous candidat au déploiement de la 5G dans la bande 3,5 GHz ? Précisez la quantité de spectre souhaitée (blocs) et les zones.
Q18. Avez-vous déjà formellement constaté, mesuré ou été notifié de brouillages ou de contraintes d’ingénierie miées à la coexistence dans ou à proximité de la bande 3 400–3 800 MHz ?
[bookmark: _Toc234842421]Section II : Ingénierie hertzienne, scénarios de migration et de coexistence
Cette section unique regroupe l'ensemble des questions relatives aux solutions technologiques cibles et aux mécanismes techniques de partage ou de libération du spectre.
[bookmark: _Toc234842422]Transition FWA vers la portion basse de la bande 6 GHz (5 925–6 425 MHz)
L'ARCEP envisage de faire migrer les réseaux des FAI des bandes 2,4/5 GHz vers la bande 6 GHz afin de déployer le Wi-Fi à puissance standard et de réserver le 2,4/5 GHz aux seuls réseaux privés.
Q19. Vos équipements actuels (stations de base et CPE) sont-ils susceptibles d’opérer en 5 925–6 425 MHz par mise à jour logicielle, ou un remplacement matériel est-il nécessaire ?
[ ] Mise à jour logicielle suffisante    [ ] Remplacement partiel    [ ] Remplacement total    [ ] Inconnu
Q20. Disposez-vous d’informations sur la disponibilité, l’homologation et le délai d’approvisionnement d’équipements extérieurs « puissance standard » (SP) à client AFC pour cette bande (stations de base PtMP, CPE directifs) ? Citez les fournisseurs envisagés.
Q21. Vos équipements cibles supportent-ils les standards Wi-Fi 6E (802.11ax 6 GHz) et/ou Wi-Fi 7 (802.11be), et les largeurs de canal 80 / 160 / 320 MHz ?
Q22. Vos équipements et votre exploitation sont-ils en mesure de respecter un mécanisme de coordination automatisée des fréquences (AFC) : géolocalisation, connectivité permanente à une base AFC, ajustement automatique des canaux/puissance, renouvellement périodique ?
[ ] Oui    [ ] Possible avec adaptation    [ ] Non    [ ] Inconnu
Q23. Quel niveau de PIRE et quelles configurations d’antennes (gain, directivité, hauteur, angle d’élévation) envisagez-vous pour la desserte en 6 GHz ?
Q24. Estimez l’impact de la migration sur votre couverture : nombre de sites supplémentaires requis pour maintenir une couverture équivalente, et zones les plus difficiles (rural, NLOS, longue portée).
[bookmark: _Toc234842423]Réaffectation de la bande 600 MHz au service mobile (plan 3GPP n105)
Le plan de fréquences considéré est l’arrangement 3GPP n105 en mode FDD : 2 × 40 MHz, avec liaison descendante 612–652 MHz et liaison montante 663–703 MHz (arrangement en duplex inversé, intervalle duplex 652–663 MHz). Cet arrangement est contigu à l’arrangement APT 700 MHz (bande n28, liaison montante 703–748 MHz). Sa mise en œuvre suppose la re-planification des multiplex TNT dans la portion 470–612 MHz (canaux UHF 21 à 37), la modification du plan GE06 et la coordination avec les administrations des pays limitrophes, ainsi que la définition des conditions de coexistence entre la TNT maintenue et les réseaux IMT.
Q25. [Radiodiffusion TV] La re-planification des multiplex TNT dans la portion 470–612 MHz (canaux UHF 21 à 37) est-elle réalisable dans vos zones : disponibilité de canaux d’accueil, contraintes de brouillage co-canal et canal adjacent, et incidences de la coordination GE06 avec les pays limitrophes ?
Q26. [Radiodiffusion TV] Cette re-planification nécessite-t-elle un simple retuning des émetteurs et filtres, ou un remplacement d’équipements (émetteurs, filtres de masque, systèmes rayonnants) ?
[ ] Retuning suffisant    [ ] Remplacement partiel    [ ] Remplacement total    [ ] Inconnu
Q27. Quel est l’impact de la re-planification sur les téléspectateurs (réaccord des récepteurs, antennes de réception, information du public) et quelle période de simulcast (double diffusion) jugez-vous nécessaire pour préserver la continuité de réception ?
Q28. Quelles conditions de coexistence TNT ↔ IMT estimez-vous nécessaires : bande de garde autour de 612 MHz, masque de bord de bloc (BEM) des stations de base, limites d’émissions hors bande, protection des récepteurs TNT (risques de saturation, filtres de réception chez les téléspectateurs) et procédure de traitement des brouillages ?
Q29. [Opérateur mobile] Quelle est, à votre connaissance, la maturité de l’écosystème de la bande n105 (terminaux, équipements de réseau, itinérance internationale) et quel calendrier de disponibilité industrielle anticipez-vous pour un déploiement au Niger ?
[bookmark: _Toc234842424]Libération du 700 MHz et ingénierie de protection mobile / FM
Objectifs réglementaires : Faire migrer la TV vers la bande UHF dédiée (470–694 MHz) en conformité avec l'Accord GE06 et protéger la liaison montante mobile contre l'intermodulation FM.
Q30. Parmi vos canaux TV, lesquels se situent dans la bande 694–790 MHz et doivent être réaménagés ?
Q31. La migration nécessite-t-elle un simple retuning des émetteurs et filtres, ou un remplacement d’équipements (émetteurs, filtres de masque, systèmes rayonnants, guides d’ondes) ?
[ ] Retuning suffisant    [ ] Remplacement partiel    [ ] Remplacement total    [ ] Inconnu
Q32. Quel est l’impact de la migration sur les téléspectateurs (réaccord des récepteurs, adaptateurs TNT, antennes) ?
Q33. [Radiodiffusion FM] Quels dispositifs de maîtrise des émissions non essentielles et de l’intermodulation sont en place sur vos sites (filtres passe-bande, isolateurs, combineurs, PIM) ?
Q34. [Radiodiffusion FM] Êtes-vous en mesure de mettre en œuvre des mesures d’atténuation : filtrage complémentaire, traitement des sources d’intermodulation passive (PIM), amélioration de l’isolement spatial ?
[ ] Oui    [ ] Possible avec adaptation    [ ] Non    [ ] Inconnu
Q35. Acceptez-vous de participer à une campagne conjointe de mesures (radiodiffuseurs FM et opérateurs mobiles), sous l’égide de l’ARCEP, pour localiser les sources d’intermodulation ?
[ ] Oui    [ ] Sous conditions    [ ] Non
[bookmark: _Toc234842425]Réaménagement du 3,5 GHz (3 400–3 800 MHz) pour la 5G
Objectif : Dégager des blocs contigus pour la 5G tout en gérant la coexistence avec le service fixe par satellite (SFS) en bande C descendante.
Q36. [BWA/FWA] La libération de la bande nécessite-t-elle un retuning de vos équipements ou leur remplacement ? Vers quelle solution de substitution envisagez-vous de migrer ?
[ ] Retuning    [ ] Remplacement partiel    [ ] Remplacement total    [ ] Migration vers autre bande    [ ] Inconnu
Q37. [Station terrienne SFS] Pour vos stations maintenues, quelles mesures de protection jugez-vous applicables : filtres passe-bande/réjecteurs sur LNB, blindage, réorientation, ou migration de la réception au-delà de 3 800 MHz ou vers d'autres bandes (Ku, Ka) ?
Q38. Quels paramètres de coexistence estimez-vous nécessaires : bande de garde, masque de bord de bloc (BEM), limites d’émissions non désirées (OOBE), gabarit de puissance surfacique (pfd), zones d’exclusion/coordination ?
Q39. Disposez-vous d’un inventaire géolocalisé de vos sites / stations permettant l’établissement des zones de coordination ?
[ ] Oui    [ ] En partie    [ ] Non
Q40. Dans le cas d’un réponse affirmative à la question précédente, veuillez fournir sous la forme d’un fichier excel la liste de vos sites.
[bookmark: _Toc234842426]Dispositions de libération, de coexistence et de suivi réglementaire
Q41. Quelle durée minimale de préavis réglementaire entre la notification officielle de l'ARCEP et la libération effective de la bande estimez-vous techniquement nécessaire, en la différenciant selon la nature des services (FWA, TV, SFS) ? Justifiez précisément au regard de vos cycles industriels.
Q42. Quelles modalités techniques de constat officiel de la libération effective des bandes (déclaration sur l’honneur de l’assignataire, campagnes de mesures de contrôle de l’Autorité sur site, ou procès-verbal contradictoire signé) vous paraissent les plus appropriées et incontestables ?
Q43. Quelles mesures administratives ou coercitives (mise en demeure, sanctions pécuniaires graduées, annulation définitive des droits d'assignation) vous paraissent justes et proportionnées en cas de non-libération injustifiée d'une bande aux échéances réglementaires fixées ?
[bookmark: _Toc234842427]Section III : Évaluation des impacts économiques et financiers
Cette section unique regroupe l'ensemble des indicateurs de marché, investissements (CAPEX), coûts d'exploitation (OPEX) et impacts financiers liés aux opérations de transition.
[bookmark: _Toc234842428]Volet FWA
Q44. Renseignez les indicateurs économiques de votre activité d’accès radio :
	INDICATEUR
	VALEUR
	COMMENTAIRE

	Nombre d’abonnés impactés par la migration
	
	

	Revenu moyen par abonné (ARPU)
	
	

	Part du chiffre d’affaires liée à l’accès radio 2,4/5 GHz
	
	

	Part de marché estimée sur vos zones
	
	

	Taux de résiliation (churn) actuel
	
	


Q45. Dans quelle mesure votre modèle économique dépend-il de l’accès aux bandes 2,4/5 GHz ? La migration modifie-t-elle votre positionnement tarifaire ou votre offre ?
Q46. Quels effets attendez-vous de la migration sur la qualité de service et, par suite, sur la fidélisation et l’acquisition d’abonnés ?
Q47. Anticipez-vous un risque de perte d’abonnés ou d’interruption de service pendant la transition ? Comment comptez-vous l’atténuer ?
Q48. La migration ouvre-t-elle des opportunités commerciales nouvelles (offres très haut débit) que vous valorisez ?
Q49. Estimez l’impact financier global (CAPEX / OPEX additionnels) pour la migration FWA :
	Nature Du Coût
	Poste
	Montant Estimé
	Hypothèses / Commentaire

	CAPEX
	Remplacement des stations de base
	
	

	
	Remplacement / mise à niveau des CPE abonnés
	
	

	
	Densification (sites, pylônes, énergie, raccordement)
	
	

	
	Antennes et lignes de transmission
	
	

	
	Ingénierie, intégration, homologation, tests
	
	

	OPEX (Annuel)
	Service / abonnement AFC et coordination
	
	

	
	Exploitation et maintenance des sites additionnels
	
	

	
	Énergie et location de points hauts
	
	

	
	Support et logistique de remplacement des CPE
	
	

	
	Total OPEX additionnel estimé
	
	


Q50. Quelle est la valeur résiduelle (non amortie) de votre parc d’équipements 2,4/5 GHz qui deviendrait inutilisable (coûts échoués) ? Précisez la durée d’amortissement appliquée.
Q51. Quelle est votre capacité de financement de cette migration (autofinancement, emprunt, besoin de soutien) ?

[bookmark: _Toc234842429]Volet 600 MHz
Q52. Estimez les coûts de la re-planification de la TNT hors des plages 612–652 MHz et 663–694 MHz :
	Poste
	Montant Estimé (F CFA)
	Hypothèses / Commentaire

	Retuning / remplacement des émetteurs
	
	

	Filtres de masque et systèmes rayonnants
	
	

	Études, re-planification et coordination GE06
	
	

	Information du public et accompagnement des téléspectateurs
	
	

	Aides à la réception (adaptateurs, antennes)
	
	

	Total estimé
	
	


Q53. Quel est le modèle économique de la TNT dans la bande 600 MHz (coûts de diffusion, revenus, perspectives d’audience face à l’IPTV / OTT et au satellite) et la poursuite de son exploitation dans cette bande vous paraît-elle économiquement soutenable à l’horizon 2030 ?
Q54. [Opérateur mobile] À quelles conditions économiques la bande 600 MHz présenterait-elle un intérêt pour vous (valorisation du spectre, niveau de redevances soutenable, obligations de couverture associées) et quel serait l’impact sur vos plans d’investissement par rapport aux bandes 700 MHz et 3,5 GHz ?
[bookmark: _Toc234842430]Volet 700 MHz
Q55. Estimez les coûts de migration de la radiodiffusion télévisuelle hors de la bande 700 MHz :
	Poste
	Montant Estimé (F CFA)
	Hypothèses / Commentaire

	Remplacement des émetteurs
	
	

	Filtres de masque, duplexeurs et combineurs
	
	

	Systèmes rayonnants et lignes de transmission
	
	

	Ingénierie, mesures et homologation
	
	

	Information et accompagnement du public
	
	

	Total TV estimé
	
	


Q56. Estimez le coût des mesures d’atténuation qui seraient à la charge des radiodiffuseurs FM (filtrage, reprise de sites, mesures, remplacement de connectique).
[bookmark: _Toc234842431]Volet 3,5 GHz
Q57. Estimez les investissements (CAPEX) et charges d'exploitation (OPEX) requis par la migration / mise en conformité au 3,5 GHz :
	Poste
	Montant Estimé (F CFA)
	Hypothèses / Commentaire

	Remplacement des équipements BWA/FWA (CAPEX)
	
	

	Migration des services vers une bande ou technologie de substitution
	
	

	Filtres et blindage des stations terriennes SFS
	
	

	Réorientation / relocalisation d’antennes
	
	

	Ingénierie, mesures, coordination et homologation
	
	

	Total CAPEX estimé
	
	

	Charges d'exploitation additionnelles (OPEX Annuel)
	
	


Q58. Quelle est la valeur résiduelle (non amortie) de vos équipements 3,5 GHz qui deviendraient inutilisables (coûts échoués) ? Précisez la durée d’amortissement appliquée.
Q59. Quelle est votre capacité propre à assumer ces investissements de restructuration ?
[bookmark: _Toc234842432]Mécanismes généraux d'accompagnement et d'incitation
Q60. Quel mécanisme global de prise en charge financière des coûts de migration de l'écosystème privilégiez-vous : application stricte du principe du « bénéficiaire-payeur » (financement direct par les nouveaux attributaires entrants des bandes), dotation d'un Fonds national de Réaménagement du Spectre géré par l’ARCEP, mécanisme de financement mixte public-privé, ou autre dispositif innovant ? Motivez en détail votre préférence.
Q61. Quelles catégories précises de coûts opérationnels devraient selon vous être déclarées légalement éligibles à un remboursement (achats d'équipements physiques, prestations d’ingénierie tierce, déploiement sur site, exploitation transitoire obligatoire en double diffusion / double bande) et selon quelle méthodologie objective d'évaluation et de plafonnement ?
Q62. Quel type d’accompagnement purement technique non financier attendez-vous explicitement de l’Autorité de Régulation au cours de cette phase critique (assistance algorithmique à la replanification de fréquences de repli, facilitation des nouvelles procédures d’autorisation, arbitrage de coexistence aux frontières, etc.) ?
Q63. Quelles incitations ciblées (abattements de redevances spectrales courantes, simplifications réglementaires ou incitations fiscales) seraient de nature à encourager efficacement les opérateurs, à l’occasion de cette migration, à basculer vers des technologies alternatives filaires haut débit (comme la fibre optique FTTH/FTTB) ou des architectures radio plus efficientes en spectre ?
[bookmark: _Toc234842433]Section IV : Réallocation du spectre, calendriers d'exécution et orientations
Cette section centralise les projections à moyen terme des acteurs du marché, les modalités d'accès futur aux ressources libérées ainsi que le calendrier macro-temporel de la feuille de route nationale.

[bookmark: _Toc234842434]Principes et mécanismes de réallocation des bandes libérées
Q64. Quels sont précisément vos besoins prévisionnels globaux en spectre radioélectrique à l’horizon 2029 (bandes spectrales visées, largeurs de canaux minimales et maximales demandées, zones géographiques cibles, cas d’usages techniques prévus) pour assurer la croissance et la pérennité de vos réseaux d'infrastructure ?
Q65. Quels critères objectifs de priorisation politique et technique l’ARCEP devrait-elle retenir pour ordonner la réallocation des bandes de fréquences ainsi libérées (maturité globale de l’écosystème mondial d’équipements, valeur économique et sociale mesurable, impératifs d’aménagement numérique du territoire et couverture rurale, harmonisation obligatoire à l’échelle de la sous-région CEDEAO) ?
Q66. Quel mécanisme réglementaire d’attribution future vous paraît le plus efficient et transparent pour chacune des bandes de fréquences libérées (procédures d'appels d’offres comparatifs type "concours de beauté", enchères multi-tours simultanées, ou attribution au fil de l'eau) ? Spécifiez les garanties de transparence attendues.
Q67. Quelles obligations industrielles associées aux futures licences d’attribution (objectifs contraignants de couverture de population ou d'axes routiers, jalons de vitesse de déploiement, délais maximaux de mise en service commerciale, obligations de partage passif/actif d’infrastructures) vous paraissent à la fois appropriées et économiquement proportionnées ?
[bookmark: _Toc234842435]Calendriers de mise en œuvre (Période 2027-2029)
Q68. Pour chacun des volets vous concernant, quel calendrier technique de transition jugez-vous réaliste ? Veuillez préciser les jalons (études, approvisionnement, déploiement, double diffusion/simulcast, bascule finale) :
· Pour le volet 600 MHz (TV);
· Pour le volet 700 MHz (TV & FM) : (Préciser si l'approche doit être simultanée ou par phases géographiques)
· Pour le volet 3,5 GHz (5G & SFS) :
· Pour le volet FWA (6 GHz) :
Q69. Quelle période de transition minimale (et de coexistence temporaire entre l'ancienne et la nouvelle bande) vous serait nécessaire pour préserver la continuité de service et lisser l'effort financier ?
Q70. Le processus stratégique global envisagé en 4 étapes séquentielles sur la période trisannuelle 2027-2029 vous paraît-il réaliste, cohérent et adapté au contexte du Niger ? Quels ajustements structurels de planning proposez-vous ?
Q71. Parmi les grands chantiers identifiés (FWA 6 GHz, Libération 600 MHz, Libération 700 MHz, Réaménagement 3,5 GHz), quelles bandes spécifiques devraient selon vous être traitées de manière prioritaire par l'ARCEP, et selon quels critères objectifs de séquencement d'urgence ?
[bookmark: _Toc234842436]Orientations générales
Q72. Êtes-vous favorable, sur le principe, aux orientations d'attribution arrêtées par le PNAF 2025 ? Motivez votre position pour chaque volet concerné (Favorable / Favorable sous conditions / Défavorable / Sans avis) :
· Libération du 600 MHz pour le mobile:
· Libération du 700 MHz pour le mobile:
· Réaménagement de la bande 3,5 GHz au profit de la 5G :
· Migration FWA vers le 6 GHz et réservation du 2,4/5 GHz au privé :
Q73. Identifiez les principaux risques globaux de ces migrations de votre point de vue (techniques, commerciaux, financiers, calendaires) et les conditions critiques sans lesquelles elles ne seraient pas viables pour vous.
Q74. Veuillez formuler ci-dessous toute autre observation, proposition alternative ou information utile que vous souhaitez porter à la connaissance de l’ARCEP concernant l’ensemble de ces volets de transition du spectre.
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[bookmark: _Toc234842437]Annexe technique – Mécanismes d’intermodulation
La présente annexe, à caractère informatif, précise les mécanismes d’intermodulation évoqués au volet 700 MHz. Elle vise à aider les répondants à identifier les sources potentielles de brouillage et à évaluer les mesures d’atténuation pertinentes. Elle ne crée aucune obligation en soi.
[bookmark: _Toc234842438]1. Définition et ordre des produits
L’intermodulation résulte du mélange, dans un dispositif non linéaire, de deux signaux (ou plus) de fréquences f1 et f2. Il en résulte de nouvelles composantes aux fréquences m × f1 ± n × f2, où m et n sont des entiers ; l’ordre du produit est |m| + |n|. Les produits d’ordre impair (3, 5, 7…) sont généralement les plus gênants car ils peuvent tomber à proximité des porteuses utiles ou dans des bandes voisines. Le niveau des produits décroît avec l’ordre, mais des produits d’ordre élevé peuvent rester significatifs lorsque les signaux sources sont de forte puissance.
[bookmark: _Toc234842439]2. Cas de la radiodiffusion FM vers la bande 700 MHz
Les porteuses de la bande FM (87,5–108 MHz) peuvent, par intermodulation d’ordre élevé, engendrer des produits qui se situent dans la bande 700 MHz. Les combinaisons d’ordre 7 (m + n = 7) couvrent typiquement l’intervalle 612,5–756 MHz, recouvrant ainsi la liaison montante du service mobile (généralement 703–733 MHz), la plus sensible aux brouillages.
	COMBINAISON
	EXEMPLE (f1, f2 en MHz)
	FRÉQUENCE RÉSULTANTE (MHz)
	OBSERVATION
 

	7 × f1
	f1 = 101,707
	711,95
	Dans la liaison montante (703–733 MHz)

	4 × f1 + 3 × f2
	f1 = 101 ; f2 = 100
	704
	Dans la liaison montante

	3 × f1 + 4 × f2
	f1 = 100 ; f2 = 103
	712
	Dans la liaison montante

	5 × f1 + 2 × f2
	f1 = 96 ; f2 = 108
	696
	En bordure basse (694–703 MHz)


Ces valeurs sont fournies à titre d’illustration ; les fréquences réellement produites dépendent des porteuses FM effectivement présentes sur le site.
[bookmark: _Toc234842440]3. Intermodulation active et intermodulation passive
Intermodulation active : elle prend naissance dans les éléments actifs de la chaîne d’émission (amplificateurs de puissance), ou par couplage entre émetteurs co-implantés partageant un combineur ou un système d’antennes. Elle se maîtrise par le filtrage de sortie, les isolateurs / circulateurs, les combineurs à cavité et l’isolement des antennes.
Intermodulation passive (PIM) : elle apparaît dans des éléments passifs présentant une non-linéarité — connecteurs desserrés ou corrodés, jonctions de métaux dissemblables, soudures défectueuses, câbles ou systèmes rayonnants vieillissants, structures métalliques rouillées à proximité (« effet du boulon rouillé »). La PIM est insidieuse : elle se manifeste sous forte puissance, varie avec la température et les vibrations, et est difficile à localiser.
[bookmark: _Toc234842441]4. Impact sur le service mobile
Les produits d’intermodulation qui tombent dans la liaison montante 700 MHz relèvent le plancher de bruit du récepteur de la station de base : c’est le phénomène de désensibilisation. Il en résulte une réduction de la sensibilité, de la portée et de la capacité, particulièrement en bordure de cellule. Un relèvement de quelques décibels du plancher de bruit dégrade d’autant le bilan de la liaison montante et peut nécessiter une densification coûteuse pour maintenir la qualité de service.
[bookmark: _Toc234842442]5. Mesures d’atténuation et de localisation
Côté radiodiffusion FM : filtres passe-bande / harmoniques en sortie d’émetteur, isolateurs et circulateurs, combineurs à cavité, entretien et remplacement de la connectique, audit d’intermodulation passive.
Côté site : séparation spatiale et découplage des antennes, mise à la masse et traitement des jonctions métalliques, élimination des sources de PIM à proximité.
Côté service mobile : filtres de réception (réjecteurs), choix et blindage des sites, gestion des distances aux émetteurs FM.
Côté régulation : campagne conjointe de mesures, respect des limites de rayonnements non essentiels (Recommandation UIT-R SM.329), et procédure de traitement des brouillages avec seuils de déclenchement et délais d’intervention.
La localisation des sources s’appuie sur des mesures au récepteur (analyseur de spectre, balayage), la corrélation temporelle avec l’activité des émetteurs FM, des sondes de champ proche et, le cas échéant, des essais d’intermodulation passive sous puissance.
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